**شرایط خصوصی**

پیمانکار موظف است نکات ذیل را در ساخت درب های چوبی رعایت نماید :

**ساخت ونصب درب ها**

* تمام چوب های مورد استفاده در ساخت دربها باید از نوع چوب روسی (از نوع کاج وارداتی) فرآوری شده ، مرغوب، خشک و عاری از هرگونه شیره نباتی ، ترک و گره های پوسیده و سایر معایب دیگر باشد.
* پیمانکار موظف است چوبهای ساخت درب را به موادی آغشته نماید که درب ساخته شده را در برابر هجوم موریانه حفاظت نماید .
* پیمانکار موظف است تمام چارچوب ها را اندازه برداری نموده و هر گونه اشتباه در اندازه گیری به عهده پیمانکار است .
* پیمانکار موظف به ساخت درب ها مطابق با نمونه موجود بوده و نسبت به تغییر در ابعاد و اندازه و نوع ابزار زنی دور قاب شیشه ها ویا زه وارها روی چوب مجاز نمی باشد .
* پیمانکار تمامی دربها را در محل کارگاه ساخته ، رنگ آمیزی و سپس جهت نصب به محل مسجد منتقل می نماید و هیچگونه عملیات اجرایی در محل مسجد مجاز نمی باشد .
* پیمانکار موظف است پس از نصب چارچوب ها با تزریق فوم پلی یورتان وچسب سیلیکون نسبت به پرکردن بین دیوار و دور چارچوب ها قبل نصب روکوب ها اقدام نماید و هزینه های آنرا در قیمت های خود پیش بینی نماید . شایان ذکر است بابت پرکردن دور چارچوب ها هیچگونه اضافه بهایی قابل پرداخت نمی باشد .

**رنگ آمیزی درب ها**

* پیمانکار موظف است بتونه کاری و همرنگی (شاپان) مورد استفاده در رنگ آمیزی درب ها باید مطابق رنگ درب های نصب شده در مسجد باشد .
* تمامی مصالح مورد استفاده رنگ آمیزی باید از نوع مرغوب ، باکیفیت و سازگار با شرایط آب و هوای کیش باشد .
* پیمانکار باید درب ها و چهارچوب ها را با رنگ نیم پلی استر و لایه کیلر دوقلو رنگ آمیزی نماید .

**شیشه و یراق آلات**

* پیمانکار موظف است تمام شیشه های مصرفی از نوع شیشه ساده فلوت 4 میل تهیه و با چسب سیلیکون و یا نوار آب بندی و نصب نماید .
* پیمانکار موظف است تمام قفل ها و یراق درب های موجود را باز و تحویل نماینده شرکت نماید .