**مشخصات فنی سکوی کپر به ابعاد 450\*450 سانتیمتر**

 **تسطیح و ریگلاژ کف**

 **اجرای بلوک چینی توپر**

 **اجرای سنگ چینی کف با ملات ماسه و سیمان**

 **اجرای بتن ریزی کف با مصالح خارج از جزیره و عیار 250 به ضخامت 15 سانتیمتر**

 **اجرای طرح سیمانی تخته سنگی اطراف سکو**

 **اجرای رنگ آمیزی دور بلوک ها با رنگ روغنی نمای بیرونی**

 **مشخصات ساخت کپر به قطر 4 متر**

 **اجراء با ساقه ها هر تیرک 3 عدد به تعداد حدود 170 عدد**

 **بافتن ساقه ها بصورت عمودی**

 **نصب سیزده ردیف چوب نخل از کف بصورت افقی**

 **نصب ساقه های نخل بصورت ضربدری و پنجره ای**

 **نصب برگ نخل پالم جهت سقف ها با ا لیاف**

 **نصب حصیر بیرونی سقف ها با طناب ضربدری برگ نخل جهت پوشش ، برگ نخل**

 **اتصال ساقه ها و برگ های پالم یا طناب بافته از برگ نخل و سیم رابیتس بندی گالوانیزه**

 **اجرای ورودی به ارتفاع 180 سانتیمتر و عرض 1 متر دو عد**د

**درب وردی با برگ نخل پالم و طناب برگ نخل**

 **تمامی اتصالات با سیم گالوانیزه اسکوپ نمره 1.5**

**مسعود آستانه**