**شرايط خصوصي**

**حمل آب و آبیاری جهت فضای سبز مناطق سه گانه**

**همراه با بارگیری حمل و تخلیه آب شیرین جهت اماکن**

**بهداشتی در سطح جزیره زیبای کیش**

**" شرایط خصوصی "**

1. نوع آب قابل حمل در موضوع قرارداد، آب شیرین بهداشتی، آب لب شور\*شور و پساب تصفیه شده می باشد.
2. محل آبگیری ، تصفیه خانه های فاضلاب و علمكهای آبرساني در سطح جزیره , دریا , چاهها , و هر مکانی را که کار فرما معرفی می نماید و مدت زمان آبگيري آن بسته به پمپ موجود مي باشد و غير قابل تغيير است .
3. بارگیری محل و تخلیه آب جهت آبیاری مناطق سه گانه فضای سبز و تمامی اماکن بهداشتی , آبنماها , دامهای پراکنده , آهوان درسطح جزیره یا هرمکانی را که کارفرما دستور کار دهد که شامل تمامي مسيرهاي خاكي و آسفالت می باشد.
4. مدت پیمان 150 روز .
5. پیمانکار موظف است جهت انجام موضوع قرارداد، حداقل ماشین آلات جدول زیر را تأمین نماید.

**حداقل ماشین آلات مورد نیاز**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **ماشین آلات مورد نیاز** | **تعداد مورد نیاز** | **گنجایش (مترمکعب)** | **سایر مشخصات** |
| 1 | تانکر از جنس گالوانیزه- آلومینیوم - استیل | 1 | حداقل12 و حداکثر 20مترمکعب | دارای پمپ تخلیه و شیلنگ به طول 12 متر و قطر 63 میلیمتر برای آبیاری و تخلیه در مخازن فضای سبز |
| 2 | تانکر از جنس استیل ویا آلومینیم | 1 | حداقل12 وحداکثر 20مترمکعب | دارای پمپ تخلیه و شیلنگ به طول 12 متر و قطر 63 میلیمتر برای تخلیه در مخازن اماکن بهداشتی , فضای سبز و آبیاری |
| 3 | تانکر از جنس استیل ویا آلومینیم | 1 | حداقل5 وحداکثر 10مترمکعب | دارای پمپ تخلیه و شیلنگ به طول 12 متر و قطر 63 میلیمتر برای تخلیه در مخازن اماکن بهداشتی |

1. حمل آب روزانه 160 مترمکعب جهت آبیاری گیاهان ومخازن مناطق سه گانه فضای سبز ,اماکن بهداشتی متناسب با شرایط آب و هوا و نیاز فضای سبز و اماکن بهداشتی درجزیره کیش متغیر بوده و قابل افزایش یا گاهش طبق نظر وصلاح دید کارفرما می باشد .
2. کلیه خودروهاي پيمانكار بايد مجوز نصب تانكر از مراجع ذيربط را داشته باشند و مجوز مذكور را قبل از شروع كار به دستگاه نظارت ارائه نمايند .
3. كليه تانكرهاي گالوانیزه و استیل و آلومینیم نصب شده برروي کامیون ها باید بر روي سه طرف بدنه تانکرو درب ورودکلیه آنها موضوع قرارداد ، متن "در اختيار شركت عمران آب وخدمات منطقه آزاد كيش واحد فضای سبز" و درصورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره 09210084274 تماس حاصل فرماییدرا با فونت درشت وخوانا درج گردد، در غير اينصورت از تحويل آب به پيمانكار خودداري خواهد شد. ارتفاع حروف فونت باید 14 سانتیمتر واز جنس شبرنک درجه یک باشد لازم به ذکر است که پایان قرارداد کلیه نوشتار روی تانکرها باید پاک شوند .
4. در پایان قرارداد جهت آزاد سازی حسن انجام خدمات باید کلیه متن نوشتار روی ماشین آلات پاک شود وبه تائید دستگاه نظارت برسد .
5. كليه خودروهاي پيمانكار در زمان آتش سوزي در سطح جزيره طبق نظر دستگاه نظارت مي بايست در اختيار ايستگاه آتش نشاني قرار گيرند و همكاري لازم را با واحد آتش نشاني داشته باشند.
6. مقدار و نحوه آبیاری گیاهان با تانکردر سطح مناطق سه گانه فضای سبزاز طرف کارفرما ابلاغ می گردد.

**تبصره:** در زمان آبیاری گیاهان با تانکر نباید از پمپ تخلیه استفاده شود .

1. مقدار و نحوه تخلیه آب در سرویسهای بهداشتی سطح جزیر از طرف کارفرما ابلاغ می گردد.
2. در صورت خراب شدن هر یک از تانکرها ظرف 24 ساعت باید یک دستگاه جایگزین گردد.
3. در صورت عدم حمل آب به مقدار اعلام شده از طرف دستگاه نظارت، کارفرما راساً اقدام به حمل نموده و هزینه تمام شده آن را با اعمال ضریب 5/1 به ازاء هر مترمكعب آب حمل نشده از مطالبات پيمانكار كسر خواهد نمود .
4. پیمانکار بایستی از ضوابط و مقررات انتقال خودروها به جزیره کیش راساً تحقیق بعمل آورد، لازم به ذکر است کلیه هزینه های عوارض و اخذ مجوزها و پلاک جزیره کیش بعهده پیمانکار خواهد بود .
5. تامین راننده، محل اسکان آنها و پرداخت دستمزد، بیمه، عیدی، پاداش، سنوات و غیره ... آنان بعهده پیمانکار خواهد بود.
6. تامین پارکینگ جهت تانکرها، پمپ تخلیه روی تانکرها، تعمیرکار و هزینه های تعمیر ماشین آلات و سایر هزینه ها بعهده پیمانکار خواهد بود .
7. پیمانکار موظف است دستمزد و کلیه مزایای حقوق عوامل دست اندرکار این پیمان را برابر قانون کار و تامین اجتماعی پرداخت نماید .
8. کلیه هزینه های مربوط به سوخت خودروها بعهده پیمانکار بوده و پیمانکار می بایست افزایش مبلغ سوخت وغیره را در پیشنهاد خود در نظر بگیرد .
9. كليه راننده هاي پيمانكار مي بايست داراي تلفن همراه بوده و پيمانكار مي بايست طي ليستي نام راننده ها و شماره تماس آنها را به دستگاه نظارت اعلام نمايد و راننده ها موظفند در شيفت كار خود جوابگوي تماس دستگاه نظارت باشند. كليه راننده ها مي بايست كليه شئونات اخلاقي و شرعي را رعايت نمايند و در صورت عدم رعايت مورد فوق توسط دستگاه نظارت از تحويل دادن آب به راننده خاطي خودداري می شود.
10. پيمانكار و يا نماينده وي مي بايست به صورت 24 ساعته در جزيره كيش حضور داشته باشد و به صورت تمام وقت پاسخگوي تلفن همراه خود باشد .
11. اياب و ذهاب كارگران و اپراتورهای آبرسانی بصورت 24 ساعته به عهده پيمانكار است (از منزل تا آبرسانی و بالعکس) روزانه چهار نوبت حداقل . ( این امر نه باید بوسیله تانکرها صورت پذیرد .پیمانکارموظف است که خودروی جداگانه ویا سرویس در نظربگیرد .)
12. پیمانکار در هیچ شرایطی حق تعطیل کردن کار را ندارد حتی ایامی که تعطیل رسمی می باشد.
13. کیفیت و نحوه اجرای کلیه کارها می بایست در سطح عالی و منطبق بر اصول علمی اجراء گردد , که مشخصات و نحوه اجرای آنها مورد تایید دستگاه نظارت باشد در غیر این صورت کارفرما در این خصوص پرداختی نخواهد داشت.
14. تهیه اقلام حفاظتی و هشدار دهنده جهت ایمنی تانکرها (چراغ گردان ,کله قندی , جلیقه شبرنگ دار, وغیره) بر عهده پیمانکار می باشد .
15. پیمانکار اذعان می نماید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت با نحوه و مشخصات فنی , اجرایی کار وشرایط محیطی و منطقه ایی جزیره کیش اگاهی و اشراف کامل داشته است .
16. پیمانکار اذعان می نماید کلیه کارهای اجرایی پروژه توسط اشخاص مجرب و کاردان و با کیفیت مطلوب انجام می گردد و تمامی مسئولیت های حاصل از عدم رعایت موارد ذکر شده برعهده پیمانکار است.
17. پیمانکار اذعان می دارد جهت اجرا و تحویل پروژه در موعد مقرر از توان مالی و نیروی انسانی کافی برخوردار می باشد.
18. کلیه صورتجلسات , دستور کارها , و صورت وضعیتها این قرداد حسب امر کارفرما به هرتعداد نسخه که صلاح بداند پیمانکار موظف به تهیه وتنظیم آن است به همراه طلق و شیرازه آن .
19. در صورت هرگونه اهانت ویا توهین وبرخورد غیر عرف از طرف پیمانکار ویا عوامل آن با کارفرما ویا دستگاه نظارت . منجر به اخطار کتبی درج در پرونده پیمانکار خواهد شد که بعداز سه اخطار کتبی کارفرما مختار است که نسبت به فسخ قرارداد فوق به صورت یکطرفه اقدام نموده . ویا از شرکت کردن پیمانکار در مناقصات بعدی جلو گیری نماید .
20. در صورتی که پیمانکار به هر دلیل عمدا ویا سهوا اقدام به تعطیلی ماشین آلات خود نماید بدون اذن کارفرما , مبلغ جریمه بابت هردستگاه خودرو روزانه 000/000/100 ریال خواهد بود که از اولین صورت وضعیت ارائه شده کسر می گردد .
21. پیمانکار موظف است صورت وضعیت ماهیانه را حد اکثر تا پنجم ماه بعد جهت رسیدگی وتائید به دستگاه نظارت تحویل نماید.
22. رعایت هرکدام از موارد زیر از طرف پیمانکار جهت خودروهای حمل آب اجباری می باشد .

1- دارابودن پمپ تخلیه .( مدل روبین ویا گیربوکسی )

2- سالم بودن کلیه شلنک های آبیاری و تخلیه آب .

3- دارا بودن اعلائم هشدار دهنده ( کله قندی , چراغ گردان , نوار خطر , جلیقه شبرنگ دار , وغیره ) .

تبصره :

\*\*کلیه مقادیر اعم از روزا نه و ماهانه جهت اماکن بهداشتی ,آبیاری ,تخلیه در مخازن فضای سبز در سطح جزیره زیبای کیش تقریبی بوده و قابل تبدیل به هم می باشند(آبیاری ویا تخلیه در مخازن فضای سبزویا اماکن بهداشتی ) بدون تغییر در مبلغ ریالی قرارداد

\*\* رعایت تمام بندهای شرایط خصوصی برای پیما نکار وکلیه عوامل آن الزامی است

**جدول مقادیروفهرست بها**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهای واحد (ریال) | بهای کل برآوردی (ریال) | بهای واحد پیشنهادی (ریال) | بهای کل پیشنهادی (ریال) |
| 1 | بارگیری حمل وتخلیه آب (پساب-شیرین) جهت آبیاری و مخازن آب فضای سبزواماکن بهداشتی درسطح جزیره زیبای کیش | مترمکعب | 24000 | 000/400 | 000/000/600/9 |  |  |